****

Ausschreibungstext egeModul PE

Vorbemerkung:

Kurzrohre aus Polyethylen PE 80, System egeplast, nach DIN 8074/75 und in Anlehnung an DIN EN 12666; Rohrfarbe schwarz, mind. 2/3 der Wanddicke. Mit heller, inspektionsfreundlicher Innenschicht.

Die Kurzrohre werden mit in der Rohrwand integrierter 3-Lippendichtung und längskraftschlüssiger Steckverbindung hergestellt. Die Dichtung muss der DIN EN 681-1 entsprechen. Das zu erbringende Prüfzeugnis gemäß Prüfungen nach DIN EN 1277 muss den erhöhten Wert der Druckfestigkeit von 2,5 bar bei einer Abwinklung von 3° in der Muffe bestätigen. Über die Fertigung der gefrästen Muffe und dem gefrästen Spitzende ist ein Maßprotokoll vorzulegen.

Fabrikat: egeplast egeModul PE oder gleichwertig

Hersteller: egeplast international GmbH

 Robert-Bosch-Str. 7

 D-48268 Greven

 Tel.: +49.2575.9710-0

 Fax: +49.2575.9710-110

 info@egeplast.de

 <http://www.egeplast.de>

Leistungsbeschreibung:

egeplast egeModul PE aus PE 80 in der Abmessung:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm, SDR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Baulänge\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m

Sanierungsstrecke\_\_\_\_\_\_\_\_m

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Stück liefern und fachgerecht in die gereinigten und vorbereiteten Altrohre einziehen; einschließlich Personalgestellung, Vorhaltung und Einsatz sämtlicher erforderlicher Geräte und Maschinen sowie Lieferung der Rohre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/Stück