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Muffendruckrohre egeMDR mit längskraftschlüssiger Steckmuffe, 
Ausführung als 9010® RC-Rohr 
Vorbemerkung:
Muffendruckrohr egeMDR, Ausführung als 9010® RC-Rohr für die offene, sandbettfreie Verlegung; Trinkwasser; gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201, Prüfung nach DIN 8075 sowie DVGW GW 335 Teil A2; aus PE 100-RC nach PAS 1075; mit maßlich integrierter, farbiger Außenschicht.
Rohr mit werkseitig angeschweißter, längskraftschlüssiger Steckmuffe, in Ausführung als Einzelkupplung mit kurzem Anschweißende; Prüfung nach DVGW GW 335 Teil B3. 
Ein gültiges DVGW-Baumusterprüfzertifikat für das Medium Trinkwasser für Rohr und Verbindungstechnik liegt vor.
Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Fabrikat:	 	Muffendruckrohr egeMDR, Ausführung als 9010® RC- Trinkwasserdruckrohr 
		
Hersteller:	egeplast international GmbH
	Robert-Bosch-Str. 7
	D-48268 Greven
	Tel.: +49.2575.9710-0
	Fax: +49.2575.9710-110
	e-mail: info@egeplast.de
	http://www.egeplast.de 

Leistungsbeschreibung:	Muffendruckrohr egeMDR, Ausführung als 9010® RC- Trinkwasserdruckrohr, aus PE 100-RC, mit längskraftschlüssiger Steckmuffe 
		OD________mm, SDR _____
		geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge
		__________ lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien als Trinkwasserdruckrohr verlegen: 

		____________€/lfdm


egeMDR Muffenbogen PE 100-RC, nahtlos, mit einseitiger längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, OD_____ mm, SDR _____, 
Ausführung in 15°, 30°, 45° 

____________€/Stck.

egeMDR Muffenbogen PE 100-RC, nahtlos, mit einseitiger längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, OD_____ mm, SDR _____,
Ausführung in 60°, 90° 

____________€/Stck.

egeMDR Doppel-Muffenbogen PE 100-RC, nahtlos, mit beidseitiger längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, OD_____ mm, SDR _____,
Ausführung in 15°, 30°, 45° 

____________€/Stck.

egeMDR Doppel-Muffenbogen PE 100-RC, nahtlos, mit beidseitiger längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, OD_____ mm, SDR _____,
Ausführung in 60°, 90°

____________€/Stck.

egeMDR Muffen-T-Stück PE 100, mit allseitig angeschweißter längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, druckklassengerecht, OD_____ mm, SDR_____ 

____________€/Stck.

egeMDR Muffen-T-Stück PE 100, mit beidseitig angeschweißter längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, druckklassengerecht, OD_____ mm, SDR_____ 

____________€/Stck.

egeMDR Muffen-T-Stück PE 100, reduziert, mit allseitig angeschweißter längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, druckklassengerecht, 
OD_____/_____ mm, SDR_____ 

____________€/Stck.


egeMDR Muffen-T-Stück PE 100, reduziert, mit beidseitig angeschweißter längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, druckklassengerecht, 
OD_____/_____ mm, SDR_____ 

____________€/Stck.


Doppelsteck-Kupplung, Muffenkörper aus PE 100-RC, mit längskräftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, OD_____ mm, SDR_____ 

____________€/Stck.


E-Stück (Flanschmuffenstück), Muffenkörper aus PE 100-RC, mit längskräftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, mit angeschweißtem HP-Flansch nach EN 1092-1 PN 10 gebohrt, DN/OD _____/______ mm, SDR_____  

____________€/Stck.


E-Stück (Flanschmuffenstück), Muffenkörper aus PE 100-RC, mit längskräftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, mit angeschweißtem HP-Flansch nach EN 1092-1 PN 16 gebohrt, DN/OD _____/______ mm, SDR_____  

____________€/Stck.


Gleitmittel für Steckmuffenrohre egeMDR, für Trinkwasser geeignet und DVGW-konform,
Tube à 250 ml

____________€/Stck.
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