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Ausschreibungstext 
egeplast HexelOne® SLM Gas-Hochdruckrohr
Gas-Hochdruckrohr egeplast HexelOne® SLM. Abmessungen gemäß DIN 8074, DIN EN 1555-2, mit additivem Schutzmantel aus Polyolefin. Mediumrohr dreischichtig aufgebaut mit integrierten Funktionsschichten aus PE100 und PE100-RC Werkstoffen gemäß DIN EN 1555-1. Innenschicht aus schwarzem PE100-RC.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen erfolgt zwingend gemäß den technischen Angaben des Herstellers. Die Schweißungen erfolgen nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß den aktuellen technischen Verlegevorschriften des Rohrherstellers auszuführen. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:
egeplast HexelOne® SLM Gas-Hochdruckrohr,
oder gleichwertig

Hersteller:	
egeplast international GmbH 
Robert-Bosch-Str. 7
D-48268 Greven
Tel.: +49.2575.9710-0
e-mail: info@egeplast.de
http://www.egeplast.de 

Leistungsbeschreibung:
egeplast HexelOne® SLM Gas-Hochdruckrohr in der Rohrabmessung ________mm, SDR _____
geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge
geliefert als Ringbund mit ______m Länge

___________lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien als Gas-Hochdruckrohr verlegen: ____________€/lfdm
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