**Ausschreibungstext egeplast SL® Kanalrohr**

Vorbemerkung:

Entwässerungskanäle und -leitungen aus PE 100 gemäß DIN EN 12666, DIN 8074/75.

Rohrfarbe als UV-Schutz schwarz (mindestens 2/3 der Wandstärke), mit durchgehender gleichmäßiger heller Innenfläche in Anlehnung an RAL 7040, um optimale Bedingungen für eine TV-Inspektion zu gewährleisten.

Fabrikat: egeplast SL® Kanalrohr oder gleichwertig

Hersteller: egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

<http://www.egeplast.de>

Leistungsbeschreibung: egeplast SL® Kanalrohr aus PE100 in der Abmessung:

\_\_\_\_\_\_\_mm, SDR17,6

Baulänge: \_\_\_\_\_\_\_m

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und

einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/lfdm

Für die Rohrstatik gilt das Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127, Richtlinie für die statische

Berechnung von Entwässerungskanälen und -leitungen.

Vor Beginn der Bauausführung muss die Tragfähigkeit einer Rohrleitung in Übereinstimmung

mit der DIN EN 752 und DIN EN 1295-1 nachgewiesen werden. Für die

Verlegung und Prüfung der Abwasserleitungen und -kanäle gilt die DIN EN 1610.

Die Verlege- und Einbauanleitungen des Rohrherstellers sind zu beachten.

**Ausschreibungstexte Formteile SL® Kanalrohr**

**SL Kanal Bogen, segmentiert**

Segment-Bogen; unverstärkt, für Heizwendelschweißung und Heizelementstumpfschweißung; gefertigt aus egeplast SL® Kanalrohr; mit inspektionsfreundlicher, heller Innenschicht; Rohrfarbe als UV-Schutz schwarz, Innenwülste entfernt.

11° bis 90°; PE 100; SDR 17,6

r = 1,5 x d

Dimension \_\_\_\_ x \_\_\_ mm

Abwinklung \_\_\_\_°

liefern und fachgerecht gemäß DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen

Hersteller / Lieferant:

egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7; D-48268 Greven,

Tel. 0 25 75 / 97 10 – 0

Fax. 02575 / 9710 – 110

Stck. ......................................

**SL Kanal Abzweig 45°, segmentiert**

Segmentabzweig; unverstärkt, für Heizwendelschweißung und Heizelementstumpfschweißung; gefertigt aus egeplast SL® Kanalrohr; mit inspektionsfreundlicher, heller Innenschicht; Rohrfarbe als UV-Schutz schwarz, Innenwülste entfernt.

45°; PE 100; SDR 17,6

Farbe schwarz, mit heller Innenschicht

Dimension \_\_\_\_\_ x \_\_\_ mm

liefern und fachgerecht gemäß DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen

Hersteller / Lieferant:

egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7; D-48268 Greven,

Tel. 0 25 75 / 97 10 – 0

Fax. 02575 / 9710 – 110

 Stck. ......................................

**SL Kanal Abzweig 45°, segmentiert, reduziert**

Segmentabzweig; unverstärkt, für Heizwendelschweißung und Heizelementstumpfschweißung; gefertigt aus egeplast SL® Kanalrohr; mit inspektionsfreundlicher, heller Innenschicht; Rohrfarbe als UV-Schutz schwarz, Innenwülste entfernt.

45°; PE 100; SDR 17,6

Farbe schwarz, mit heller Innenschicht

Dimension \_\_\_\_\_ x \_\_\_ mm

Zulauf \_\_\_\_ x \_\_\_ mm

liefern und fachgerecht gemäß DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen

Hersteller / Lieferant:

egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7; D-48268 Greven,

Tel. 0 25 75 / 97 10 – 0

Fax. 02575 / 9710 – 110

 Stck. ......................................

**SL Kanal Abzweig 60°, segmentiert**

Segmentabzweig; unverstärkt, für Heizwendelschweißung und Heizelementstumpfschweißung; gefertigt aus egeplast SL® Kanalrohr; mit inspektionsfreundlicher, heller Innenschicht; Rohrfarbe als UV-Schutz schwarz, Innenwülste entfernt.

60°; PE 100; SDR 17,6

Farbe schwarz, mit heller Innenschicht

Dimension \_\_\_\_\_ x \_\_\_ mm

liefern und fachgerecht gemäß DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen

Hersteller / Lieferant:

egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7; D-48268 Greven,

Tel. 0 25 75 / 97 10 – 0

Fax. 02575 / 9710 – 110

 Stck. ......................................

**SL Kanal Abzweig 60°, segmentiert, reduziert**

Segmentabzweig; unverstärkt, für Heizwendelschweißung und Heizelementstumpfschweißung; gefertigt aus egeplast SL® Kanalrohr; mit inspektionsfreundlicher, heller Innenschicht; Rohrfarbe als UV-Schutz schwarz, Innenwülste entfernt.

60°; PE 100; SDR 17,6

Farbe schwarz, mit heller Innenschicht

Dimension \_\_\_\_\_ x \_\_\_ mm

Zulauf \_\_\_\_ x \_\_\_ mm

liefern und fachgerecht gemäß DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen

Hersteller / Lieferant:

egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7; D-48268 Greven,

Tel. 0 25 75 / 97 10 – 0

Fax. 02575 / 9710 – 110

 Stck. ......................................

**SL Kanal Segment T-Stück**

Segment-T-Stück, unverstärkt, für Heizwendelschweißung und Heizelementstumpfschweißung; gefertigt aus egeplast SL® Kanalrohr; mit inspektionsfreundlicher, heller Innenschicht; Rohrfarbe als

UV-Schutz schwarz, Innenwülste entfernt.

90°; PE 100; SDR 17,6

Farbe schwarz, mit heller Innenschicht

Dimension \_\_\_\_\_ x \_\_\_ mm

liefern und fachgerecht gemäß DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen

Hersteller / Lieferant:

egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7; D-48268 Greven,

Tel. 0 25 75 / 97 10 – 0

Fax. 02575 / 9710 – 110

 Stck. ......................................

**SL Kanal Segment T-Stück, reduziert**

Segment-T-Stück, unverstärkt, für Heizwendelschweißung und Heizelementstumpfschweißung; gefertigt aus egeplast SL® Kanalrohr; mit inspektionsfreundlicher, heller Innenschicht; Rohrfarbe als

UV-Schutz schwarz, Innenwülste entfernt.

90°; PE 100; SDR 17,6

Farbe schwarz, mit heller Innenschicht

Dimension \_\_\_\_\_ x \_\_\_ mm

Zulauf \_\_\_\_ x \_\_\_ mm

liefern und fachgerecht gemäß DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen

Hersteller / Lieferant:

egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7; D-48268 Greven,

Tel. 0 25 75 / 97 10 – 0

Fax. 02575 / 9710 – 110

 Stck. ......................................

**SL Kanal Reduzierung, exzentrisch**

Reduzierung exzentrisch, für Heizwendelschweißung, gefertigt aus PE-HD (PE80 oder PE100) schwarz; Innenwülste entfernt.

Zulauf \_\_\_\_ x \_\_\_ mm

Ablauf \_\_\_\_\_ x \_\_\_ mm

liefern und fachgerecht gemäß DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen

Lieferant:

egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7; D-48268 Greven,

Tel. 0 25 75 / 97 10 – 0

Fax. 02575 / 9710 – 110

 Stck. ......................................

**egeFit Kanal-E-Muffe**

SDR26

PE100

Für PE-Rohr DA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

liefern und fachgerecht gemäß DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen

Lieferant:

egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7; D-48268 Greven,

Tel. 0 25 75 / 97 10 – 0

Fax. 02575 / 9710 – 110

 Stck. ......................................