Vorbemerkung:

ege-com® Microduct Multirohre sind Rohrbündel, die sich aus mehreren ege-com® Microduct Mono Rohren zusammensetzen. Diese Rohrbündel finden Anwendung in Netzwerk-Applikationen wie FttH (Fiber to the Home), Backbones oder Last mile.

Ausführung: mit dünnem, flexiblen Außenmantel oder festem, kalibrierten Außenrohr; Variante di (direct install) oder db (direct buried)

Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 14001

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat: egeplast ege-com® Microduct Multi

oder gleichwertig

Hersteller: egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung: egeplast ege-com® Microduct Multi in der

Ausführung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm (nominal),

Anzahl der Mono-Rohre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ OD/ID \_\_\_\_\_\_\_

geliefert als Trommel mit \_\_\_\_\_\_m Länge

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien

als Schutzrohr verlegen: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/lfdm

**Verbinder für ege-com® Microduct Rohre**

Vorbemerkung:

Systemgeprüfter Steckverbinder zur zugfesten Verbindung oder lösbaren Verbindung der egeplast ege-com® Microduct Rohre ; druckdicht bis min. 12 bar Innendruck.

Ausführung: Variante di (direct install) oder db (direct buried)

Fabrikat: egeplast ege-com® Microduct Verbinder

oder gleichwertig

Hersteller: egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung: egeplast ege-com® Microduct Verbinder in der

Ausführung \_\_\_\_\_\_\_\_mm

Lieferung: ............ Stück; Preis: .............. €/Stück; Gesamtpreis: ............ €

Montage: ............. Stück; Preis: .............. €/Stück; Gesamtpreis: ............ €

**Endkappen für ege-com® Microduct Rohre**

Vorbemerkung:

Systemgeprüfte Endkappen zur zugfesten Abdichtung oder lösbaren Abdichtung der egeplast ege-com® Microduct Rohre ; druckdicht bis min. 12 bar Innendruck.

Ausführung: db (direct buried)

Fabrikat: egeplast ege-com® Microduct Endkappe

oder gleichwertig

Hersteller: egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung: egeplast ege-com® Microduct Endkappe in der

Ausführung \_\_\_\_\_\_\_\_mm

Lieferung: ............ Stück; Preis: .............. €/Stück; Gesamtpreis: ............ €

Montage: ............. Stück; Preis: .............. €/Stück; Gesamtpreis: ............ €

**Reduzierungen für** **ege-com® Microduct Rohre**

Vorbemerkung:

Systemgeprüfte Reduzierungen zur zugfesten Verbindung oder lösbaren Verbindung der egeplast ege-com® Microduct Rohre ; druckdicht bis min. 12 bar Innendruck.

Ausführung: Variante di (direct install) oder db (direct buried)

Fabrikat: egeplast ege-com® Microduct Reduzierung

oder gleichwertig

Hersteller: egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung: egeplast ege-com® Microduct Reduzierung in der

Ausführung \_\_\_\_\_\_\_\_mm

Lieferung: ............ Stück; Preis: .............. €/Stück; Gesamtpreis: ............ €

Montage: ............. Stück; Preis: .............. €/Stück; Gesamtpreis: ............ €