Vorbemerkung:

ege-com® Microduct Mono speziell ausgelegt zum Einblasen oder zum Einziehen, mechanisch oder im Luftstrom von Mikro-, Mini- oder Bündel-Glasfaser-Kabel. Alternativ zum Einziehen oder Einblasen in größere Kabelschutzrohre Macroduct Mono oder Multi.

Ausführung: Vollwand- oder coextrudierte Rohre. Variante di (direct install) oder db (direct buried)

Material aus PE-HD, mit reibungsarmer geriefter Innenoberfläche oder mit spezieller reibungsarmen Innenbeschichtung, zur Erreichung maximaler Einblaslängen.

Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 14001

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat: egeplast ege-com® Microduct Mono

 oder gleichwertig

Hersteller: egeplast international GmbH

 Robert-Bosch-Str. 7

 D-48268 Greven

 Tel.: +49.2575.9710-0

 Fax: +49.2575.9710-110

 e-mail: info@egeplast.de

 http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung: egeplast ege-com® Microduct Mono in der

 Rohrabmessung \_\_\_\_\_\_\_\_mm, OD/ID \_\_\_\_\_

 geliefert als Trommel mit \_\_\_\_\_\_m Länge

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien

als Schutzrohr verlegen: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/lfdm

**Verbinder für ege-com® Microduct Rohre**

Vorbemerkung:

Systemgeprüfter Steckverbinder zur zugfesten Verbindung oder lösbaren Verbindung der egeplast ege-com® Microduct Rohre ; druckdicht bis min. 12 bar Innendruck.

Ausführung: Variante di (direct install) oder db (direct buried)

Fabrikat: egeplast ege-com® Microduct Verbinder

 oder gleichwertig

Hersteller: egeplast international GmbH

 Robert-Bosch-Str. 7

 D-48268 Greven

 Tel.: +49.2575.9710-0

 Fax: +49.2575.9710-110

 e-mail: info@egeplast.de

 http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung: egeplast ege-com® Microduct Verbinder in der

 Ausführung \_\_\_\_\_\_\_\_mm

Lieferung: ............ Stück; Preis: .............. €/Stück; Gesamtpreis: ............ €

Montage: ............. Stück; Preis: .............. €/Stück; Gesamtpreis: ............ €

**Endkappen für ege-com® Microduct Rohre**

Vorbemerkung:

Systemgeprüfte Endkappen zur zugfesten Abdichtung oder lösbaren Abdichtung der egeplast ege-com® Microduct Rohre ; druckdicht bis min. 12 bar Innendruck.

Ausführung: db (direct buried)

Fabrikat: egeplast ege-com® Microduct Endkappe

 oder gleichwertig

Hersteller: egeplast international GmbH

 Robert-Bosch-Str. 7

 D-48268 Greven

 Tel.: +49.2575.9710-0

 Fax: +49.2575.9710-110

 e-mail: info@egeplast.de

 http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung: egeplast ege-com® Microduct Endkappe in der

 Ausführung \_\_\_\_\_\_\_\_mm

Lieferung: ............ Stück; Preis: .............. €/Stück; Gesamtpreis: ............ €

Montage: ............. Stück; Preis: .............. €/Stück; Gesamtpreis: ............ €

**Reduzierungen für** **ege-com® Microduct Rohre**

Vorbemerkung:

Systemgeprüfte Reduzierungen zur zugfesten Verbindung oder lösbaren Verbindung der egeplast ege-com® Microduct Rohre ; druckdicht bis min. 12 bar Innendruck.

Ausführung: Variante di (direct install) oder db (direct buried)

Fabrikat: egeplast ege-com® Microduct Reduzierung

 oder gleichwertig

Hersteller: egeplast international GmbH

 Robert-Bosch-Str. 7

 D-48268 Greven

 Tel.: +49.2575.9710-0

 Fax: +49.2575.9710-110

 e-mail: info@egeplast.de

 http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung: egeplast ege-com® Microduct Reduzierung in der

 Ausführung \_\_\_\_\_\_\_\_mm

Lieferung: ............ Stück; Preis: .............. €/Stück; Gesamtpreis: ............ €

Montage: ............. Stück; Preis: .............. €/Stück; Gesamtpreis: ............ €